<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<RunResults>
  <RunName>Cal_Var_UH_10^6yr_2hr</RunName>
  <Description>Basin: CheyCr_Cal_Var_ClarkUH , Meteorology: 2-hr 10^6-yr , Control: Design_Storms</Description>
  <ExecutionTime>08Jun2022, 00:08:03</ExecutionTime>
  <StartTime>31Dec1999, 24:00</StartTime>
  <EndTime>08Jan2000, 24:00</EndTime>
  <BasinElement name="Subbasin-1 NFS" type="Subbasin">
    <ExecutionTime>08Jun2022, 00:08:03</ExecutionTime>
    <SubbasinArea area="15.50" units="KM2" />
    <UnitSystem>SI</UnitSystem>
    <IsComputationPoint>No</IsComputationPoint>
    <DrainageArea area="15.50" units="KM2" />
    <Hydrology>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Outflow" displayString="Outflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 NFS/FLOW//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Outflow" displayString="Cumulative Outflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 NFS/FLOW-CUMULATIVE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Incremental Precip" displayString="Precipitation" />
        <DssFileName>2_hr_10_6_yr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 NFS/PRECIP-INC//15MIN/MET:2-hr 10^6-yr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Precip" displayString="Cumulative Precipitation" />
        <DssFileName>2_hr_10_6_yr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 NFS/PRECIP-CUM//15MIN/MET:2-hr 10^6-yr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Reference ET" displayString="Reference Evapotranspiration" />
        <DssFileName>2_hr_10_6_yr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 NFS/ET-REFERENCE//15MIN/MET:2-hr 10^6-yr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Canopy Excess" displayString="Canopy Overflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 NFS/EXCESS-CANOPY//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Potential ET" displayString="Potential Evapotranspiration" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 NFS/ET-POTENTIAL//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Canopy ET" displayString="Canopy Evapotranspiration" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 NFS/ET-CANOPY//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Canopy Storage" displayString="Canopy Storage" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 NFS/STORAGE-CANOPY//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Infiltration" displayString="Soil Infiltration" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 NFS/INFILTRATION//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Soil Storage" displayString="Soil Storage" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 NFS/STORAGE-SOIL//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Soil Percolation" displayString="Soil Percolation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 NFS/PERC-SOIL//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Soil Saturation Fraction" displayString="Saturation Fraction" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 NFS/SATURATION FRACTION//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="GW1 Storage" displayString="Groundwater 1 Storage" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 NFS/STORAGE-GW-1//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="GW1 Release" displayString="Groundwater 1 Lateral Flow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 NFS/OUTFLOW-GW-1//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="GW1 Percolation" displayString="Groundwater 1 Percolation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 NFS/PERC-GW-1//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Precip Excess" displayString="Excess Precipitation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 NFS/PRECIP-EXCESS//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Excess" displayString="Cumulative Excess Precipitation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 NFS/PRECIP-EXCESS-CUM//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Precip Loss" displayString="Precipitation Loss" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 NFS/PRECIP-LOSS//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Loss" displayString="Cumulative Precipitation Loss" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 NFS/PRECIP-LOSS-CUM//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Direct Runoff" displayString="Direct Runoff" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 NFS/FLOW-DIRECT//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Baseflow" displayString="Baseflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 NFS/FLOW-BASE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Aquifer Recharge" displayString="Aquifer Recharge" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 NFS/AQUIFER RECHARGE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
    </Hydrology>
    <Sediment />
    <WaterQuality />
    <Statistics>
      <StatisticMeasure type="Inflow Minimum" displayString="Minimum Inflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Inflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Maximum" displayString="Maximum Inflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Inflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Volume" displayString="Inflow Volume" value="0.0000000" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Depth" displayString="Inflow Depth" value="0.0000000" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Average" displayString="Inflow Average" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Minimum" displayString="Minimum Outflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Outflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Maximum" displayString="Maximum Outflow" value="43.7299458" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Outflow" value="01Jan2000, 03:15" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Volume" displayString="Outflow Volume" value="1250496.7877866" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Depth" displayString="Outflow Depth" value="80.6772121" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Average" displayString="Outflow Average" value="1.8068341" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Minimum" displayString="Minimum Direct Flow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Direct Flow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Maximum" displayString="Maximum Direct Flow" value="43.2181231" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Direct Flow" value="01Jan2000, 03:15" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Volume" displayString="Direct Flow Volume" value="850567.3860497" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Depth" displayString="Direct Flow Depth" value="54.8753152" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Average" displayString="Direct Flow Average" value="1.2289660" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Minimum" displayString="Minimum Baseflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Baseflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Maximum" displayString="Maximum Baseflow" value="2.1463699" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Baseflow" value="01Jan2000, 19:00" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Volume" displayString="Baseflow Volume" value="399929.4017369" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Depth" displayString="Baseflow Depth" value="25.8018969" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Average" displayString="Baseflow Average" value="0.5778681" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Maximum" displayString="Maximum Precipitation" value="40.4000006" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Maximum Time" displayString="Time of Maximum Precipitation" value="01Jan2000, 00:30" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Total" displayString="Precipitation Total" value="119.4600008" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Volume" displayString="Precipitation Volume" value="1851630.0116777" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Loss Maximum" displayString="Maximum Loss" value="13.6823883" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Loss Maximum Time" displayString="Time of Maximum Loss" value="01Jan2000, 00:15" />
      <StatisticMeasure type="Loss Total" displayString="Loss Total" value="64.5846855" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Loss Volume" displayString="Loss Volume" value="1001062.6256280" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Excess Maximum" displayString="Maximum Excess" value="29.0988695" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Excess Maximum Time" displayString="Time of Maximum Excess" value="01Jan2000, 00:30" />
      <StatisticMeasure type="Excess Total" displayString="Excess Total" value="54.8753152" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Excess Volume" displayString="Excess Volume" value="850567.3860497" units="M3" />
    </Statistics>
  </BasinElement>
  <BasinElement name="Subbasin-2 NFS" type="Subbasin">
    <ExecutionTime>08Jun2022, 00:08:03</ExecutionTime>
    <SubbasinArea area="15.32" units="KM2" />
    <UnitSystem>SI</UnitSystem>
    <IsComputationPoint>No</IsComputationPoint>
    <DrainageArea area="15.32" units="KM2" />
    <Hydrology>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Outflow" displayString="Outflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 NFS/FLOW//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Outflow" displayString="Cumulative Outflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 NFS/FLOW-CUMULATIVE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Incremental Precip" displayString="Precipitation" />
        <DssFileName>2_hr_10_6_yr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 NFS/PRECIP-INC//15MIN/MET:2-hr 10^6-yr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Precip" displayString="Cumulative Precipitation" />
        <DssFileName>2_hr_10_6_yr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 NFS/PRECIP-CUM//15MIN/MET:2-hr 10^6-yr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Reference ET" displayString="Reference Evapotranspiration" />
        <DssFileName>2_hr_10_6_yr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 NFS/ET-REFERENCE//15MIN/MET:2-hr 10^6-yr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Canopy Excess" displayString="Canopy Overflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 NFS/EXCESS-CANOPY//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Potential ET" displayString="Potential Evapotranspiration" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 NFS/ET-POTENTIAL//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Canopy ET" displayString="Canopy Evapotranspiration" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 NFS/ET-CANOPY//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Canopy Storage" displayString="Canopy Storage" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 NFS/STORAGE-CANOPY//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Infiltration" displayString="Soil Infiltration" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 NFS/INFILTRATION//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Soil Storage" displayString="Soil Storage" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 NFS/STORAGE-SOIL//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Soil Percolation" displayString="Soil Percolation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 NFS/PERC-SOIL//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Soil Saturation Fraction" displayString="Saturation Fraction" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 NFS/SATURATION FRACTION//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="GW1 Storage" displayString="Groundwater 1 Storage" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 NFS/STORAGE-GW-1//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="GW1 Release" displayString="Groundwater 1 Lateral Flow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 NFS/OUTFLOW-GW-1//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="GW1 Percolation" displayString="Groundwater 1 Percolation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 NFS/PERC-GW-1//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Precip Excess" displayString="Excess Precipitation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 NFS/PRECIP-EXCESS//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Excess" displayString="Cumulative Excess Precipitation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 NFS/PRECIP-EXCESS-CUM//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Precip Loss" displayString="Precipitation Loss" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 NFS/PRECIP-LOSS//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Loss" displayString="Cumulative Precipitation Loss" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 NFS/PRECIP-LOSS-CUM//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Direct Runoff" displayString="Direct Runoff" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 NFS/FLOW-DIRECT//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Baseflow" displayString="Baseflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 NFS/FLOW-BASE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Aquifer Recharge" displayString="Aquifer Recharge" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 NFS/AQUIFER RECHARGE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
    </Hydrology>
    <Sediment />
    <WaterQuality />
    <Statistics>
      <StatisticMeasure type="Inflow Minimum" displayString="Minimum Inflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Inflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Maximum" displayString="Maximum Inflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Inflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Volume" displayString="Inflow Volume" value="0.0000000" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Depth" displayString="Inflow Depth" value="0.0000000" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Average" displayString="Inflow Average" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Minimum" displayString="Minimum Outflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Outflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Maximum" displayString="Maximum Outflow" value="72.6774254" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Outflow" value="01Jan2000, 02:30" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Volume" displayString="Outflow Volume" value="1335173.2529604" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Depth" displayString="Outflow Depth" value="87.1523011" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Average" displayString="Outflow Average" value="1.9291791" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Minimum" displayString="Minimum Direct Flow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Direct Flow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Maximum" displayString="Maximum Direct Flow" value="72.2927362" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Direct Flow" value="01Jan2000, 02:30" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Volume" displayString="Direct Flow Volume" value="973712.6365309" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Depth" displayString="Direct Flow Depth" value="63.5582661" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Average" displayString="Direct Flow Average" value="1.4068959" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Minimum" displayString="Minimum Baseflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Baseflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Maximum" displayString="Maximum Baseflow" value="1.9749854" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Baseflow" value="01Jan2000, 17:45" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Volume" displayString="Baseflow Volume" value="361460.6164295" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Depth" displayString="Baseflow Depth" value="23.5940350" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Average" displayString="Baseflow Average" value="0.5222833" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Maximum" displayString="Maximum Precipitation" value="40.4000006" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Maximum Time" displayString="Time of Maximum Precipitation" value="01Jan2000, 00:30" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Total" displayString="Precipitation Total" value="119.4600008" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Volume" displayString="Precipitation Volume" value="1830127.2115421" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Loss Maximum" displayString="Maximum Loss" value="10.7644180" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Loss Maximum Time" displayString="Time of Maximum Loss" value="01Jan2000, 00:15" />
      <StatisticMeasure type="Loss Total" displayString="Loss Total" value="55.9017347" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Loss Volume" displayString="Loss Volume" value="856414.5750112" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Excess Maximum" displayString="Maximum Excess" value="31.6082171" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Excess Maximum Time" displayString="Time of Maximum Excess" value="01Jan2000, 00:30" />
      <StatisticMeasure type="Excess Total" displayString="Excess Total" value="63.5582661" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Excess Volume" displayString="Excess Volume" value="973712.6365309" units="M3" />
    </Statistics>
  </BasinElement>
  <BasinElement name="Subbasin-1 SFS" type="Subbasin">
    <ExecutionTime>08Jun2022, 00:08:03</ExecutionTime>
    <SubbasinArea area="14.27" units="KM2" />
    <UnitSystem>SI</UnitSystem>
    <IsComputationPoint>No</IsComputationPoint>
    <DrainageArea area="14.27" units="KM2" />
    <Hydrology>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Outflow" displayString="Outflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 SFS/FLOW//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Outflow" displayString="Cumulative Outflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 SFS/FLOW-CUMULATIVE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Incremental Precip" displayString="Precipitation" />
        <DssFileName>2_hr_10_6_yr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 SFS/PRECIP-INC//15MIN/MET:2-hr 10^6-yr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Precip" displayString="Cumulative Precipitation" />
        <DssFileName>2_hr_10_6_yr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 SFS/PRECIP-CUM//15MIN/MET:2-hr 10^6-yr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Reference ET" displayString="Reference Evapotranspiration" />
        <DssFileName>2_hr_10_6_yr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 SFS/ET-REFERENCE//15MIN/MET:2-hr 10^6-yr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Canopy Excess" displayString="Canopy Overflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 SFS/EXCESS-CANOPY//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Potential ET" displayString="Potential Evapotranspiration" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 SFS/ET-POTENTIAL//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Canopy ET" displayString="Canopy Evapotranspiration" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 SFS/ET-CANOPY//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Canopy Storage" displayString="Canopy Storage" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 SFS/STORAGE-CANOPY//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Infiltration" displayString="Soil Infiltration" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 SFS/INFILTRATION//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Soil Storage" displayString="Soil Storage" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 SFS/STORAGE-SOIL//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Soil Percolation" displayString="Soil Percolation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 SFS/PERC-SOIL//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Soil Saturation Fraction" displayString="Saturation Fraction" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 SFS/SATURATION FRACTION//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="GW1 Storage" displayString="Groundwater 1 Storage" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 SFS/STORAGE-GW-1//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="GW1 Release" displayString="Groundwater 1 Lateral Flow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 SFS/OUTFLOW-GW-1//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="GW1 Percolation" displayString="Groundwater 1 Percolation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 SFS/PERC-GW-1//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Precip Excess" displayString="Excess Precipitation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 SFS/PRECIP-EXCESS//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Excess" displayString="Cumulative Excess Precipitation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 SFS/PRECIP-EXCESS-CUM//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Precip Loss" displayString="Precipitation Loss" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 SFS/PRECIP-LOSS//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Loss" displayString="Cumulative Precipitation Loss" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 SFS/PRECIP-LOSS-CUM//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Direct Runoff" displayString="Direct Runoff" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 SFS/FLOW-DIRECT//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Baseflow" displayString="Baseflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 SFS/FLOW-BASE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Aquifer Recharge" displayString="Aquifer Recharge" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-1 SFS/AQUIFER RECHARGE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
    </Hydrology>
    <Sediment />
    <WaterQuality />
    <Statistics>
      <StatisticMeasure type="Inflow Minimum" displayString="Minimum Inflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Inflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Maximum" displayString="Maximum Inflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Inflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Volume" displayString="Inflow Volume" value="0.0000000" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Depth" displayString="Inflow Depth" value="0.0000000" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Average" displayString="Inflow Average" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Minimum" displayString="Minimum Outflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Outflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Maximum" displayString="Maximum Outflow" value="38.3799066" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Outflow" value="01Jan2000, 03:15" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Volume" displayString="Outflow Volume" value="1308237.2978590" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Depth" displayString="Outflow Depth" value="91.6774561" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Average" displayString="Outflow Average" value="1.8902650" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Minimum" displayString="Minimum Direct Flow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Direct Flow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Maximum" displayString="Maximum Direct Flow" value="37.9166094" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Direct Flow" value="01Jan2000, 03:15" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Volume" displayString="Direct Flow Volume" value="867152.7018835" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Depth" displayString="Direct Flow Depth" value="60.7675334" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Average" displayString="Direct Flow Average" value="1.2529298" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Minimum" displayString="Minimum Baseflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Baseflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Maximum" displayString="Maximum Baseflow" value="2.2851070" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Baseflow" value="01Jan2000, 22:00" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Volume" displayString="Baseflow Volume" value="441084.5959755" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Depth" displayString="Baseflow Depth" value="30.9099226" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Average" displayString="Baseflow Average" value="0.6373352" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Maximum" displayString="Maximum Precipitation" value="40.4000006" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Maximum Time" displayString="Time of Maximum Precipitation" value="01Jan2000, 00:30" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Total" displayString="Precipitation Total" value="119.4600008" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Volume" displayString="Precipitation Volume" value="1704694.2107511" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Loss Maximum" displayString="Maximum Loss" value="11.9443905" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Loss Maximum Time" displayString="Time of Maximum Loss" value="01Jan2000, 00:15" />
      <StatisticMeasure type="Loss Total" displayString="Loss Total" value="58.6924673" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Loss Volume" displayString="Loss Volume" value="837541.5088675" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Excess Maximum" displayString="Maximum Excess" value="30.4187298" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Excess Maximum Time" displayString="Time of Maximum Excess" value="01Jan2000, 00:30" />
      <StatisticMeasure type="Excess Total" displayString="Excess Total" value="60.7675334" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Excess Volume" displayString="Excess Volume" value="867152.7018835" units="M3" />
    </Statistics>
  </BasinElement>
  <BasinElement name="Subbasin-2 SFS" type="Subbasin">
    <ExecutionTime>08Jun2022, 00:08:03</ExecutionTime>
    <SubbasinArea area="11.22" units="KM2" />
    <UnitSystem>SI</UnitSystem>
    <IsComputationPoint>No</IsComputationPoint>
    <DrainageArea area="11.22" units="KM2" />
    <Hydrology>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Outflow" displayString="Outflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 SFS/FLOW//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Outflow" displayString="Cumulative Outflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 SFS/FLOW-CUMULATIVE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Incremental Precip" displayString="Precipitation" />
        <DssFileName>2_hr_10_6_yr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 SFS/PRECIP-INC//15MIN/MET:2-hr 10^6-yr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Precip" displayString="Cumulative Precipitation" />
        <DssFileName>2_hr_10_6_yr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 SFS/PRECIP-CUM//15MIN/MET:2-hr 10^6-yr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Reference ET" displayString="Reference Evapotranspiration" />
        <DssFileName>2_hr_10_6_yr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 SFS/ET-REFERENCE//15MIN/MET:2-hr 10^6-yr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Canopy Excess" displayString="Canopy Overflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 SFS/EXCESS-CANOPY//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Potential ET" displayString="Potential Evapotranspiration" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 SFS/ET-POTENTIAL//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Canopy ET" displayString="Canopy Evapotranspiration" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 SFS/ET-CANOPY//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Canopy Storage" displayString="Canopy Storage" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 SFS/STORAGE-CANOPY//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Infiltration" displayString="Soil Infiltration" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 SFS/INFILTRATION//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Soil Storage" displayString="Soil Storage" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 SFS/STORAGE-SOIL//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Soil Percolation" displayString="Soil Percolation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 SFS/PERC-SOIL//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Soil Saturation Fraction" displayString="Saturation Fraction" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 SFS/SATURATION FRACTION//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="GW1 Storage" displayString="Groundwater 1 Storage" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 SFS/STORAGE-GW-1//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="GW1 Release" displayString="Groundwater 1 Lateral Flow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 SFS/OUTFLOW-GW-1//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="GW1 Percolation" displayString="Groundwater 1 Percolation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 SFS/PERC-GW-1//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Precip Excess" displayString="Excess Precipitation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 SFS/PRECIP-EXCESS//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Excess" displayString="Cumulative Excess Precipitation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 SFS/PRECIP-EXCESS-CUM//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Precip Loss" displayString="Precipitation Loss" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 SFS/PRECIP-LOSS//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Loss" displayString="Cumulative Precipitation Loss" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 SFS/PRECIP-LOSS-CUM//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Direct Runoff" displayString="Direct Runoff" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 SFS/FLOW-DIRECT//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Baseflow" displayString="Baseflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 SFS/FLOW-BASE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Aquifer Recharge" displayString="Aquifer Recharge" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-2 SFS/AQUIFER RECHARGE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
    </Hydrology>
    <Sediment />
    <WaterQuality />
    <Statistics>
      <StatisticMeasure type="Inflow Minimum" displayString="Minimum Inflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Inflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Maximum" displayString="Maximum Inflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Inflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Volume" displayString="Inflow Volume" value="0.0000000" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Depth" displayString="Inflow Depth" value="0.0000000" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Average" displayString="Inflow Average" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Minimum" displayString="Minimum Outflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Outflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Maximum" displayString="Maximum Outflow" value="51.1180998" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Outflow" value="01Jan2000, 02:45" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Volume" displayString="Outflow Volume" value="1103269.7707528" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Depth" displayString="Outflow Depth" value="98.3306391" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Average" displayString="Outflow Average" value="1.5941037" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Minimum" displayString="Minimum Direct Flow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Direct Flow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Maximum" displayString="Maximum Direct Flow" value="50.8121627" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Direct Flow" value="01Jan2000, 02:45" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Volume" displayString="Direct Flow Volume" value="815471.0268899" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Depth" displayString="Direct Flow Depth" value="72.6801272" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Average" displayString="Direct Flow Average" value="1.1782561" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Minimum" displayString="Minimum Baseflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Baseflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Maximum" displayString="Maximum Baseflow" value="1.5563775" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Baseflow" value="01Jan2000, 18:30" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Volume" displayString="Baseflow Volume" value="287798.7438629" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Depth" displayString="Baseflow Depth" value="25.6505119" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Average" displayString="Baseflow Average" value="0.4158476" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Maximum" displayString="Maximum Precipitation" value="40.4000006" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Maximum Time" displayString="Time of Maximum Precipitation" value="01Jan2000, 00:30" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Total" displayString="Precipitation Total" value="119.4600008" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Volume" displayString="Precipitation Volume" value="1340341.2084532" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Loss Maximum" displayString="Maximum Loss" value="7.9951353" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Loss Maximum Time" displayString="Time of Maximum Loss" value="01Jan2000, 00:15" />
      <StatisticMeasure type="Loss Total" displayString="Loss Total" value="46.7798736" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Loss Volume" displayString="Loss Volume" value="524870.1815633" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Excess Maximum" displayString="Maximum Excess" value="33.3445974" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Excess Maximum Time" displayString="Time of Maximum Excess" value="01Jan2000, 00:30" />
      <StatisticMeasure type="Excess Total" displayString="Excess Total" value="72.6801272" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Excess Volume" displayString="Excess Volume" value="815471.0268899" units="M3" />
    </Statistics>
  </BasinElement>
  <BasinElement name="Junction-1" type="Junction">
    <ExecutionTime>08Jun2022, 00:08:03</ExecutionTime>
    <UnitSystem>SI</UnitSystem>
    <IsComputationPoint>No</IsComputationPoint>
    <DrainageArea area="56.31" units="KM2" />
    <FlowLink upstreamName="Subbasin-1 NFS" />
    <FlowLink upstreamName="Subbasin-2 NFS" />
    <FlowLink upstreamName="Subbasin-1 SFS" />
    <FlowLink upstreamName="Subbasin-2 SFS" />
    <Hydrology>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Outflow" displayString="Outflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Junction-1/FLOW//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Outflow" displayString="Cumulative Outflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Junction-1/FLOW-CUMULATIVE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Combined Inflow" displayString="Combined Inflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Junction-1/FLOW-COMBINE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
    </Hydrology>
    <Sediment />
    <WaterQuality />
    <Statistics>
      <StatisticMeasure type="Inflow Minimum" displayString="Minimum Inflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Inflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Maximum" displayString="Maximum Inflow" value="196.1648387" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Inflow" value="01Jan2000, 02:45" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Volume" displayString="Inflow Volume" value="4997177.1093590" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Depth" displayString="Inflow Depth" value="88.7440439" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Average" displayString="Inflow Average" value="7.2203819" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Minimum" displayString="Minimum Outflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Outflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Maximum" displayString="Maximum Outflow" value="196.1648387" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Outflow" value="01Jan2000, 02:45" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Volume" displayString="Outflow Volume" value="4997177.1093590" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Depth" displayString="Outflow Depth" value="88.7440439" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Average" displayString="Outflow Average" value="7.2203819" units="M3/S" />
    </Statistics>
  </BasinElement>
  <BasinElement name="Reach-1" type="Reach">
    <ExecutionTime>08Jun2022, 00:08:03</ExecutionTime>
    <UnitSystem>SI</UnitSystem>
    <IsComputationPoint>No</IsComputationPoint>
    <DrainageArea area="56.31" units="KM2" />
    <FlowLink upstreamName="Junction-1" />
    <Hydrology>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Outflow" displayString="Outflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Reach-1/FLOW//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Outflow" displayString="Cumulative Outflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Reach-1/FLOW-CUMULATIVE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Combined Inflow" displayString="Combined Inflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Reach-1/FLOW-COMBINE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Flow Velocity" displayString="Flow Velocity" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Reach-1/FLOW-VELOCITY//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
    </Hydrology>
    <Sediment />
    <WaterQuality />
    <Statistics>
      <StatisticMeasure type="Inflow Minimum" displayString="Minimum Inflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Inflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Maximum" displayString="Maximum Inflow" value="196.1648387" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Inflow" value="01Jan2000, 02:45" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Volume" displayString="Inflow Volume" value="4997177.1093590" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Depth" displayString="Inflow Depth" value="88.7440439" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Average" displayString="Inflow Average" value="7.2203819" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Minimum" displayString="Minimum Outflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Outflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Maximum" displayString="Maximum Outflow" value="196.1040035" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Outflow" value="01Jan2000, 02:45" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Volume" displayString="Outflow Volume" value="4997406.8396635" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Depth" displayString="Outflow Depth" value="88.7481236" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Average" displayString="Outflow Average" value="7.2207139" units="M3/S" />
    </Statistics>
  </BasinElement>
  <BasinElement name="Subbasin-3 NFS" type="Subbasin">
    <ExecutionTime>08Jun2022, 00:08:03</ExecutionTime>
    <SubbasinArea area="0.03" units="KM2" />
    <UnitSystem>SI</UnitSystem>
    <IsComputationPoint>No</IsComputationPoint>
    <DrainageArea area="0.03" units="KM2" />
    <Hydrology>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Outflow" displayString="Outflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 NFS/FLOW//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Outflow" displayString="Cumulative Outflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 NFS/FLOW-CUMULATIVE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Incremental Precip" displayString="Precipitation" />
        <DssFileName>2_hr_10_6_yr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 NFS/PRECIP-INC//15MIN/MET:2-hr 10^6-yr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Precip" displayString="Cumulative Precipitation" />
        <DssFileName>2_hr_10_6_yr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 NFS/PRECIP-CUM//15MIN/MET:2-hr 10^6-yr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Reference ET" displayString="Reference Evapotranspiration" />
        <DssFileName>2_hr_10_6_yr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 NFS/ET-REFERENCE//15MIN/MET:2-hr 10^6-yr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Canopy Excess" displayString="Canopy Overflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 NFS/EXCESS-CANOPY//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Potential ET" displayString="Potential Evapotranspiration" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 NFS/ET-POTENTIAL//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Canopy ET" displayString="Canopy Evapotranspiration" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 NFS/ET-CANOPY//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Canopy Storage" displayString="Canopy Storage" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 NFS/STORAGE-CANOPY//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Infiltration" displayString="Soil Infiltration" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 NFS/INFILTRATION//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Soil Storage" displayString="Soil Storage" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 NFS/STORAGE-SOIL//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Soil Percolation" displayString="Soil Percolation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 NFS/PERC-SOIL//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Soil Saturation Fraction" displayString="Saturation Fraction" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 NFS/SATURATION FRACTION//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="GW1 Storage" displayString="Groundwater 1 Storage" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 NFS/STORAGE-GW-1//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="GW1 Release" displayString="Groundwater 1 Lateral Flow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 NFS/OUTFLOW-GW-1//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="GW1 Percolation" displayString="Groundwater 1 Percolation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 NFS/PERC-GW-1//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Precip Excess" displayString="Excess Precipitation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 NFS/PRECIP-EXCESS//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Excess" displayString="Cumulative Excess Precipitation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 NFS/PRECIP-EXCESS-CUM//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Precip Loss" displayString="Precipitation Loss" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 NFS/PRECIP-LOSS//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Loss" displayString="Cumulative Precipitation Loss" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 NFS/PRECIP-LOSS-CUM//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Direct Runoff" displayString="Direct Runoff" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 NFS/FLOW-DIRECT//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Baseflow" displayString="Baseflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 NFS/FLOW-BASE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Aquifer Recharge" displayString="Aquifer Recharge" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 NFS/AQUIFER RECHARGE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
    </Hydrology>
    <Sediment />
    <WaterQuality />
    <Statistics>
      <StatisticMeasure type="Inflow Minimum" displayString="Minimum Inflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Inflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Maximum" displayString="Maximum Inflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Inflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Volume" displayString="Inflow Volume" value="0.0000000" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Depth" displayString="Inflow Depth" value="0.0000000" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Average" displayString="Inflow Average" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Minimum" displayString="Minimum Outflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Outflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Maximum" displayString="Maximum Outflow" value="0.0847940" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Outflow" value="01Jan2000, 02:15" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Volume" displayString="Outflow Volume" value="3270.6173452" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Depth" displayString="Outflow Depth" value="109.0205782" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Average" displayString="Outflow Average" value="0.0047257" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Minimum" displayString="Minimum Direct Flow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Direct Flow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Maximum" displayString="Maximum Direct Flow" value="0.0840543" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Direct Flow" value="01Jan2000, 02:15" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Volume" displayString="Direct Flow Volume" value="1917.1921673" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Depth" displayString="Direct Flow Depth" value="63.9064056" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Average" displayString="Direct Flow Average" value="0.0027701" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Minimum" displayString="Minimum Baseflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Baseflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Maximum" displayString="Maximum Baseflow" value="0.0061301" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Baseflow" value="02Jan2000, 09:45" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Volume" displayString="Baseflow Volume" value="1353.4251780" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Depth" displayString="Baseflow Depth" value="45.1141726" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Average" displayString="Baseflow Average" value="0.0019556" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Maximum" displayString="Maximum Precipitation" value="40.4000006" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Maximum Time" displayString="Time of Maximum Precipitation" value="01Jan2000, 00:30" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Total" displayString="Precipitation Total" value="119.4600008" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Volume" displayString="Precipitation Volume" value="3583.8000226" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Loss Maximum" displayString="Maximum Loss" value="9.6263466" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Loss Maximum Time" displayString="Time of Maximum Loss" value="01Jan2000, 00:15" />
      <StatisticMeasure type="Loss Total" displayString="Loss Total" value="55.5535952" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Loss Volume" displayString="Loss Volume" value="1666.6078553" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Excess Maximum" displayString="Maximum Excess" value="32.3099645" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Excess Maximum Time" displayString="Time of Maximum Excess" value="01Jan2000, 00:30" />
      <StatisticMeasure type="Excess Total" displayString="Excess Total" value="63.9064056" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Excess Volume" displayString="Excess Volume" value="1917.1921673" units="M3" />
    </Statistics>
  </BasinElement>
  <BasinElement name="Subbasin-3 SFS" type="Subbasin">
    <ExecutionTime>08Jun2022, 00:08:03</ExecutionTime>
    <SubbasinArea area="0.02" units="KM2" />
    <UnitSystem>SI</UnitSystem>
    <IsComputationPoint>No</IsComputationPoint>
    <DrainageArea area="0.02" units="KM2" />
    <Hydrology>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Outflow" displayString="Outflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 SFS/FLOW//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Outflow" displayString="Cumulative Outflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 SFS/FLOW-CUMULATIVE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Incremental Precip" displayString="Precipitation" />
        <DssFileName>2_hr_10_6_yr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 SFS/PRECIP-INC//15MIN/MET:2-hr 10^6-yr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Precip" displayString="Cumulative Precipitation" />
        <DssFileName>2_hr_10_6_yr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 SFS/PRECIP-CUM//15MIN/MET:2-hr 10^6-yr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Reference ET" displayString="Reference Evapotranspiration" />
        <DssFileName>2_hr_10_6_yr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 SFS/ET-REFERENCE//15MIN/MET:2-hr 10^6-yr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Canopy Excess" displayString="Canopy Overflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 SFS/EXCESS-CANOPY//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Potential ET" displayString="Potential Evapotranspiration" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 SFS/ET-POTENTIAL//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Canopy ET" displayString="Canopy Evapotranspiration" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 SFS/ET-CANOPY//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Canopy Storage" displayString="Canopy Storage" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 SFS/STORAGE-CANOPY//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Infiltration" displayString="Soil Infiltration" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 SFS/INFILTRATION//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Soil Storage" displayString="Soil Storage" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 SFS/STORAGE-SOIL//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Soil Percolation" displayString="Soil Percolation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 SFS/PERC-SOIL//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Soil Saturation Fraction" displayString="Saturation Fraction" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 SFS/SATURATION FRACTION//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="GW1 Storage" displayString="Groundwater 1 Storage" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 SFS/STORAGE-GW-1//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="GW1 Release" displayString="Groundwater 1 Lateral Flow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 SFS/OUTFLOW-GW-1//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="GW1 Percolation" displayString="Groundwater 1 Percolation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 SFS/PERC-GW-1//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Precip Excess" displayString="Excess Precipitation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 SFS/PRECIP-EXCESS//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Excess" displayString="Cumulative Excess Precipitation" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 SFS/PRECIP-EXCESS-CUM//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Precip Loss" displayString="Precipitation Loss" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 SFS/PRECIP-LOSS//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Loss" displayString="Cumulative Precipitation Loss" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 SFS/PRECIP-LOSS-CUM//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Direct Runoff" displayString="Direct Runoff" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 SFS/FLOW-DIRECT//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Baseflow" displayString="Baseflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 SFS/FLOW-BASE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Aquifer Recharge" displayString="Aquifer Recharge" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Subbasin-3 SFS/AQUIFER RECHARGE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
    </Hydrology>
    <Sediment />
    <WaterQuality />
    <Statistics>
      <StatisticMeasure type="Inflow Minimum" displayString="Minimum Inflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Inflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Maximum" displayString="Maximum Inflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Inflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Volume" displayString="Inflow Volume" value="0.0000000" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Depth" displayString="Inflow Depth" value="0.0000000" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Average" displayString="Inflow Average" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Minimum" displayString="Minimum Outflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Outflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Maximum" displayString="Maximum Outflow" value="0.1216919" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Outflow" value="01Jan2000, 01:15" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Volume" displayString="Outflow Volume" value="2432.2196904" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Depth" displayString="Outflow Depth" value="121.6109845" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Average" displayString="Outflow Average" value="0.0035143" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Minimum" displayString="Minimum Direct Flow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Direct Flow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Maximum" displayString="Maximum Direct Flow" value="0.1214545" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Direct Flow" value="01Jan2000, 01:15" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Volume" displayString="Direct Flow Volume" value="1293.5711268" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Depth" displayString="Direct Flow Depth" value="64.6785563" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Direct Flow Average" displayString="Direct Flow Average" value="0.0018691" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Minimum" displayString="Minimum Baseflow" value="0.0000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Baseflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Maximum" displayString="Maximum Baseflow" value="0.0047074" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Baseflow" value="02Jan2000, 18:00" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Volume" displayString="Baseflow Volume" value="1138.6485636" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Depth" displayString="Baseflow Depth" value="56.9324282" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Baseflow Average" displayString="Baseflow Average" value="0.0016453" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Maximum" displayString="Maximum Precipitation" value="40.4000006" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Maximum Time" displayString="Time of Maximum Precipitation" value="01Jan2000, 00:30" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Total" displayString="Precipitation Total" value="119.4600008" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Precipitation Volume" displayString="Precipitation Volume" value="2389.2000151" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Loss Maximum" displayString="Maximum Loss" value="8.5944042" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Loss Maximum Time" displayString="Time of Maximum Loss" value="01Jan2000, 00:15" />
      <StatisticMeasure type="Loss Total" displayString="Loss Total" value="54.7814444" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Loss Volume" displayString="Loss Volume" value="1095.6288883" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Excess Maximum" displayString="Maximum Excess" value="32.2225835" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Excess Maximum Time" displayString="Time of Maximum Excess" value="01Jan2000, 00:30" />
      <StatisticMeasure type="Excess Total" displayString="Excess Total" value="64.6785563" units="MM" />
      <StatisticMeasure type="Excess Volume" displayString="Excess Volume" value="1293.5711268" units="M3" />
    </Statistics>
  </BasinElement>
  <BasinElement name="Baseflow" type="Source">
    <ExecutionTime>08Jun2022, 00:08:03</ExecutionTime>
    <UnitSystem>SI</UnitSystem>
    <IsComputationPoint>No</IsComputationPoint>
    <DrainageArea area="" units="KM2" />
    <Hydrology>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Outflow" displayString="Outflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Baseflow/FLOW//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Outflow" displayString="Cumulative Outflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Baseflow/FLOW-CUMULATIVE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
    </Hydrology>
    <Sediment />
    <WaterQuality />
    <Statistics>
      <StatisticMeasure type="Outflow Minimum" displayString="Minimum Outflow" value="0.1000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Outflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Maximum" displayString="Maximum Outflow" value="0.1000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Outflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Volume" displayString="Outflow Volume" value="69120.0000000" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Average" displayString="Outflow Average" value="0.1000000" units="M3/S" />
    </Statistics>
  </BasinElement>
  <BasinElement name="Junction-2" type="Junction">
    <ExecutionTime>08Jun2022, 00:08:03</ExecutionTime>
    <UnitSystem>SI</UnitSystem>
    <IsComputationPoint>Yes</IsComputationPoint>
    <DrainageArea area="" units="KM2" />
    <ObservedFlowGage name="Gage 1" />
    <FlowLink upstreamName="Reach-1" />
    <FlowLink upstreamName="Subbasin-3 NFS" />
    <FlowLink upstreamName="Subbasin-3 SFS" />
    <FlowLink upstreamName="Baseflow" />
    <Hydrology>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Outflow" displayString="Outflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Junction-2/FLOW//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Cumulative Outflow" displayString="Cumulative Outflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Junction-2/FLOW-CUMULATIVE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
      <TimeSeries>
        <TimeSeriesType type="Combined Inflow" displayString="Combined Inflow" />
        <DssFileName>Cal_Var_UH_10_6yr_2hr.dss</DssFileName>
        <DssPathname>//Junction-2/FLOW-COMBINE//15MIN/RUN:Cal_Var_UH_10^6yr_2hr/</DssPathname>
      </TimeSeries>
    </Hydrology>
    <Sediment />
    <WaterQuality />
    <Statistics>
      <StatisticMeasure type="Inflow Minimum" displayString="Minimum Inflow" value="0.1000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Inflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Maximum" displayString="Maximum Inflow" value="196.3609050" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Inflow" value="01Jan2000, 02:45" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Volume" displayString="Inflow Volume" value="5072229.6766992" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Inflow Average" displayString="Inflow Average" value="7.3289539" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Minimum" displayString="Minimum Outflow" value="0.1000000" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Minimum Time" displayString="Time of Minimum Outflow" value="31Dec1999, 24:00" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Maximum" displayString="Maximum Outflow" value="196.3609050" units="M3/S" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Maximum Time" displayString="Time of Maximum Outflow" value="01Jan2000, 02:45" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Volume" displayString="Outflow Volume" value="5072229.6766992" units="M3" />
      <StatisticMeasure type="Outflow Average" displayString="Outflow Average" value="7.3289539" units="M3/S" />
    </Statistics>
  </BasinElement>
</RunResults>

